招标说明

说明
防触摸保护盖板 IP20（背面安装）
适用于所有转接器
185Power

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
5% derating for the electrical data of the circuit breaker

原材料性能
盖罩:
	temperature stability 125°C,
	fire behaviour UL 94 HB,
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32704000A