招标说明

说明
IP20 保护盖（正面）
包含 3 个正面盖罩
300 mm 宽
185Power

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600
盖罩:
	temperature stability 125°C,
	fire behaviour UL 94 HB,
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32705000A