招标说明

说明
QUADRON®Panel
圆筒形帽熔断器座
Class J 级 / 3 极, 框端子
100 A / 600 V (29x118)

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

认证许可
UL

电气数值

额定电流 (UL):	100 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	8.3 W

SCCR:	200 kA

适用 J级 熔断器 70 - 100A符合UL 248-8标准 (29x118)

连接端
AWG 12 - AWG 2/0 绞合导线 (多股的), 符合 3.3 - 67.4 mm²
AWG 14 - AWG 10 坚固导线 (单股的), 符合 2.1 - 5.3 mm²

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33408000