招标说明

说明
EQUES^®30Compact
母线转接器 16 A
1 个固定支承导轨，带载熔件 10x38 / CC 级
22.5 x 160，带可拆分上部，带导线 AWG 14 (2.5 mm²)
30Compact 3P

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	16 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	12.5 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	725 V

原材料性能
壳体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600

其他
导线末端超声铸压。
卡接机构用于在母线上滑动。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
36001000D