招标说明

说明
CrossMT
measuring module 100 A
for measurement and monitoring of electrical values
with IO-Link interface, with status LEDs

标准
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	100 A
额定电压（IEC）AC:	600 V

额定电流 (UL):	100 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV

SCCR:	7.5 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
36400000A