招标说明

说明
CRITO®
展开式连接夹
600 - 1200 mm²
接线空间 68 x 28
60Classic
100Energy
185mm-系统
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	1,600 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	1,400 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
中间位置供电时的电流负荷能力:	2,000 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	80 kA

SCCR: 200 kA with fuse Class L 1600 A, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480 V AC/DC 

其他
如果矩形母线不处于机械应力下, 也可连接矩形母线。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01070000