招标说明

说明
母线架
1 线，用于插接至 01231，可单独安装
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	800 V
额定电压 (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV
最大电压 IEC DC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit IEC / EN :
Ipk = 40 kA (4 Schienenträger im Abstand von 500 mm)

Kurzschlussfestigkeit UL :
SCCR = 18 kA (2 Schienenträger im Abstand von 700 mm)

其他
适合用作中间支架, 带内置螺钉孔。
可插接在3线母线架01 231上。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01116000