招标说明

说明
CRITO®
展开式连接夹
35 - 150 mm², AWG 2 - 300 MCM,  lam. Cu. 15 - 20 x 5 - 10
30Compact 3P
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	275 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	285 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
最大电流负载能力 (IEC):	480 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	49.8 kA

SCCR:	18 kA

连接端
用于符合IEC / EN标准的使用: 
铜 和 铝 35 - 150 mm² 圆多股导线和扇形多股导线
铜细密导线, 直接连接或通过导线套连接, 
(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

用于符合UL / CSA标准的使用: 
铜 35 - 150 mm² / AWG 2 - MCM 300
适用铝导线。
使用铝导线连接时需要维护。

其他
端子带不脱落的连接螺钉, 可以叠加导线。
端子上标明了额定横截面积及扭力矩。
通过电缆衬垫实现导线与母线的连接。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01135000