招标说明

说明
PE/N 母线支架
2 极，可单独安装
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	1500 V

UL : 
SCCR = 14 kA (母线架间距为400 mm) 

其他
带外部螺钉孔, 也可用作中间支架
进深可调节 5 / 10 mm, 便于连接 N-PE母线

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01356000