招标说明

说明
QUADRON^®Panel
NH 熔断器底座，250A，固定式
双侧带螺钉 M10
尺寸 1 / 3 极，带防触摸保护

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	16.4 W
额定冲击耐受电压 U_imp:	8 kV
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1000 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

适用熔断器 IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 尺寸1 损耗功率最高 32 W

其他
为了安全连接导线, 防触摸保护分为6部分。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03763000