招标说明

说明
CAPUS®Panel
转换开关，3 极
screw M16
1250 A

标准
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

电气数值
额定电流（IEC）:	1,250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	102.4 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	12 kV

使用类别 参阅数据表(下载)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
23107000AD