招标说明

说明
AMBUS^®Panel
熔断器支持件
Class CC / 3P
30 A / 600 V

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system J

认证许可
CSA, UL, CCC

电气数值

额定电流 (UL):	30 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0.9 W

SCCR:	200 kA

连接端
用于符合 IEC / EN标准的使用 : 
1 导线 : 
铜 0.75 - 25 mm²
2 导线(相同横截面积): 
铜 0.75 - 10 mm² 
所有导线为细密导线, 直接连接或通过导线套连接
(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 
Md 2.0 - 2.5 Nm / 18 - 22 lb.in.

用于符合 UL / CSA标准的使用 : 
只使用符合UL486E标准的铜导线 60°C/75°C
1 导线 : 
AWG 18 - AWG 8, B类, Md 2.0 - 2.5 Nm / 18 - 22 lb.in.
AWG 6 - AWG 4, C类, Md 2.5 - 3.0 Nm / 22 - 26 lb.in.
2 导线(相同横截面积): 
AWG 18 - AWG 8, B类, Md 2.0 - 2.5 Nm / 18 - 22 lb.in.
AWG 6, C类, Md 2.0 - 2.5 Nm / 18 - 22 lb.in.

其他
连接夹开口较大, 也适用于2个相同的导线(并排)
放置标志牌

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31297000