招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 80 A
for circuit breaker Siemens HGG, LGG, NGG
81 x 200, 带导线 AWG 4 (25 mm²), 带金属板
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	80 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	80 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7.3 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR: 14 kA with Siemens NGG, HGG, LGG 125 A / 600 V AC, 65 kA with Siemens NGG, HGG, LGG 125 A / 480 V AC 

其他
导线末端超声铸压。
卡接机构用于在母线上滑动。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32029000A