招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 250 A
连接端子 35 - 120 mm²，上端
110 x 320
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	250 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	34.6 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	55.8 kA

其他
带滑动螺母M4的可移动固定导轨实现开关设备的安全安装。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32168000