招标说明

说明
EQUES^®CrossBoard
转接器 32 A
1 个可调节支承导轨，带导线 AWG 10 (6 mm²)
45 x 160

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
IEC (CB), UL

电气数值
额定电流（IEC）:	32 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	30 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2.1 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

其他
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32684000A