招标说明

说明
CAPUS®Panel
隔离开关，3 极
螺钉 M10，墨灰色手柄
400 A

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB)

电气数值
额定电流（IEC）:	400 A
额定电压（IEC）AC:	500 V

AC-23 B (500V)
AC-22 B (500V)
AC-21 B (500V)

power dissipation at full load of the item:	57.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	12 kV
rated making capacity:	30 kA

机械使用寿命(开关次数) 7000 额定短路分断能力 30 kA

箱内约定封闭发热电流
400 A,  水平安装(极并排)封闭 504 x 378 x 302 mm 
400 A,  垂直安装(极上下) 封闭 500 x 500 x 300 mm

带有连接空间盖罩, 正面触摸保护 IP 40

连接端
螺钉 M10 : 
Md 25 - 31 Nm

其他
双断点,  断开点可视, 更换熔芯在无电状态下进行, 手柄弹性开启, 闭合安装和连接材料在供货范围内

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33334000