招标说明

说明
CAPUS®Panel
SD1-3P 隔离开关 N 极
box terminal 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV
rated making capacity:	2.1 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33683000A