招标说明

说明
CAPUS®Panel
PE terminal for SD1-3P switch-disconnector

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV
rated making capacity:	2.1 kA

连接端
für Anwendungen nach IEC / EN :
2,5 - 16 mm² rund eindrähtig, feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse
16 mm² rund mehrdrähtig
Md 2 Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 16 - 6
17,7 lb-in

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33689000A