招标说明

说明
OMUS^®30Compact
混合型开关，3 极或 1 极分断
switch for resistive loads 20.0 A, for applications UL
30Compact 3P

标准
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

认证许可
IEC (CB), UL

电气数值
额定电流（IEC）:	20 A
额定电压（IEC）AC:	400 V

额定电流 (UL):	20 A
额定电压 (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	500 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	2,5 kV

其他
最大25A带有电流监测器的持续电流
可选择3极同时或者3极单独分断
功能集成用于供电, 安全及开断 
利用混合动力技术实现超过3千万次开关次数

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
36157000A