招标说明

说明
OMUS®C14 CrossBoard Connect Plus
electronic switch, 3-pole or 1-pole switchable
electronic unit switch for resistive loads 0.1 to 6.6 A
带 CrossLink® 接口

标准
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011

认证许可
UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	6.6 A
额定电压（IEC）AC:	500 V

额定电流 (UL):	6.6 A
额定电压 (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV

SCCR:	100 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
36183000A