招标说明

说明
BROOME10®CrossBoard
电源 10 A
400 V AC / 24 V DC，带插入式端子

标准
IEC 61010-1:2010
IEC 61010-2-201:2013

认证许可
IEC (CB), UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	480 V
额定电压 (UL) AC:	480 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

2-pole feeding at L1 and L2

连接端
f+AE max. 1,5 mm²

其他
direct installation to CrossBoard®
efficiency of 95% permits an intallation width of 45 mm
self-protected at short-circuit with intelligent re-start
no pre-fuse needed
overvoltage capacity up to 6 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
36200000A