Ausschreibungstext

Beschreibung
Schienen-Anschluss, längs
für Kabel
120 - 240 mm²
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01201000