Ausschreibungstext

Beschreibung
Abschottprofil
106 mm Tiefe, 2,40 m lang
2400 x 106
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01238000