Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschiene 30 x 5
Länge 2,40 m, verzinnt
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	64,0 W

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Sammelschienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01622000