Ausschreibungstext

Beschreibung
Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A
600 V AC, fast acting
Class CC
Zubehör

Standards

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	15 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

SCCR:	200 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31240100