Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®30Compact
Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig
141 x 160
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7,4 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32640000