Ausschreibungstext

Beschreibung
CrossLink®60Classic
Ersatzteil Sammelschienenadapter 125 A
Sammelschienenadapter-Unterteil
49,5 mm x 200 mm, nur zur Verwendung mit QU-NH000
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	125 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	4,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32620000A