Ausschreibungstext

Beschreibung
Modul PE
Klemme 16 mm²
9 x 160
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,8 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	690 V

Anschlussklemme 1,5 - 16 mm²

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32634000