Ausschreibungstext

Beschreibung
Montageset mit 3 Klemmbügeln
für bohrungslose Montage auf dem Sammelschienensystem mit und ohne CrossLink®-Berührungsschutzmodulen
Größe 1 - 3
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33651000A