Ausschreibungstext

Beschreibung
SmartWire-DT
Gateway CANopen zu SmartWire-DT

Standards
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36218000