Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschiene 12 x 10
Länge 3,00 m, verzinnt
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	64.0 W

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), verzinnt

korrosionsbeständig auch in aggressiver Umgebung

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Sammelschienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01648000