Ausschreibungstext

Beschreibung
CrossLink^®30Compact
Sammelschienenadapter-Unterteil 125 A
Ersatzteil
49,5 mm x 160 mm, nur zur Verwendung mit QU-NH000
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	125 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	4.0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32619000A