Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 210 A, 3-polig
105 x 240
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	210 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	18.0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32597000A