Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 100 A
für Leistungsschalter ABB MS49x und Siemens Sirius Baugröße S3, 200 mm lang
72 x 200, mit Leitungen AWG 4 (25 mm²), mit Metallplatte, Verbindung zum System oben
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	100 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	100 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7.3 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with S3 / 480 V AC, 65 kA with MS49x / 480 V AC 

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32981000A