Ausschreibungstext

Beschreibung
Kammschiene 3-polig, für 2 NH-LTS
35 mm²
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7.9 W

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33906000