Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschiene 15 x 5
Länge 2,40 m, verzinnt
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	40.0 W

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), verzinnt

korrosionsbeständig auch in aggressiver Umgebung

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Sammelschienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01619000