Ausschreibungstext

Beschreibung
PE/N-Schiene 63 A
16 Klemmstellen
gegen Selbstlockern geschützt
Zubehör

Standards
IEC 60664-1:2007

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A

Klemmstellen
0,5 - 6 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
0,75 - 6 mm² rund eindrähtig

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01128000