Ausschreibungstext

Beschreibung
Ring-Passeinsatz 16 A
grau
E 27
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	16 A

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01545000