Ausschreibungstext

Beschreibung
Berührungsschutzabdeckung IP20 (rückseitig)
für alle Adaptertypen
185Power

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Reduktion der elektrischen Werte des Leistungsschalters um 5%

Werkstoffeigenschaften
Abdeckung:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	Brandverhalten UL 94 HB,
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32704000A