Ausschreibungstext

Beschreibung
Leitung AWG 10 (6 mm²), 190 mm lang

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,4 W

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32935000A