Ausschreibungstext

Beschreibung
Schnellbefestigungsset
für 2 Tragschienen, Schienenabstand 125 mm oder 150 mm
Größe 1 - 2
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33158000