Ausschreibungstext

Beschreibung
Prismenklemme, doppelstöckig für Cu-Leiter
2x 185 mm²
Größe 3
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33385000