Ausschreibungstext

Beschreibung
Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert
6x 9 x 0.8
240 A, 2 m lang
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	240 A

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	56,2 W

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Schienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01084000