Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschiene 120 x 10
Länge 2,40 m, verzinnt
185Power
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	174,0 W

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), verzinnt

korrosionsbeständig auch in aggressiver Umgebung

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Sammelschienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01767000