Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar
zum Abdecken aller Klemmen auf einer Seite des Schalters, transparent
für 3P, 3P+N, 4P

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23919000AD