Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES 30Compact
Sammelschienenadapter 1-polig, 32 A
1 feste Tragschiene
18 x 160 / 6 mm²
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32629000