Ausschreibungstext

Beschreibung
Endabdeckung
für Schienenträger 01356 und 01601
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01325000