Ausschreibungstext

Beschreibung
Löschkammer
Nachrüstsatz für höhere Gebrauchskategorie
für QCB-NH1
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
AC22B(690V,250A), AC23B(500V,250A), AC23B(690V,200A)
DC21B(440V,250A
bei der Ausführung Sicherungsüberwachung ist die Bemessungsbetriebsspannung der Sicherungsüberwachung zu berücksichtigen

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33918000