Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschlussklemme
2x 95 - 240 mm²

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	750 A
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	750 A

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23930000AD