Ausschreibungstext

Beschreibung
Verbindungsset 2500 A (3-polig)
200 mm, elastische Längsverbindung
60Classic
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	56,2 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	2.500 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	91,7 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01295000